# Emergency: сеть после переподключения хотспота (macOS)

---

## Одна команда (из любой папки)

```bash
bash /Users/eternal/code/local_machine/docs/connectivity/scripts/macos-hotspot-network-recover.sh recover
```

Запросит **пароль sudo**, затем: PAC/SOCKS off → **DHCP** (снять stale Manual) → `ifconfig down` → **`route -n flush`** → DNS → DHCP → **Joplin primary `*.100`** (`setmanual` с текущим шлюзом).

Диагностика:

```bash
bash /Users/eternal/code/local_machine/docs/connectivity/scripts/macos-hotspot-network-recover.sh status
```

---

## RCA (почему старый `recover` не помогал)

### 1. Ядерный сброс не выполнялся

Скрипт проверял `sudo -n` (passwordless). Без NOPASSWD в sudoers он **пропускал** `route flush` и делал только toggle Wi‑Fi — **недостаточно** при ARP `REJECT`.

**Исправлено:** `recover` всегда вызывает `sudo` с запросом пароля.

### 2. Stale Manual IPv4 на Wi‑Fi (Joplin)

`/var/log/wifi.log` при reconnect:

```
IP Address: 10.219.227.100
Default Gateway IP Address: 10.219.227.39
No Router MAC Address
```

В prefs оставался шлюз `10.219.227.39`, хотспот уже в `10.36.136.x` → `ping` → `Host is down`, `curl` мёртв.

**Исправлено:** `recover` сначала **DHCP**, затем `joplin-hotspot-alias repair` — **setmanual** `*.100` с **актуальным** gateway (не старый из prefs). См. [apps/joplin/STABLE_SETUP.md](./apps/joplin/STABLE_SETUP.md).

На хотспоте Manual `*.100` — **норма** для Joplin. Опасен только **устаревший** Manual после смены подсети.

### 3. PAC / SOCKS (вторично)

PAC на `:1089` без сервера усиливает сбои, но **не объясняет** `ping 8.8.8.8 → No route to host`.

Отдельно: системный SOCKS на **`127.0.0.1:10809`** без слушателя (после `exit-via-ru`) ломает приложения с системным прокси (Thunderbird — все ящики) при живом `curl`. Это не хотспот — см. [PROXY_EMERGENCY.md](./PROXY_EMERGENCY.md) и [vpn/RUNBOOK.md](./vpn/RUNBOOK.md).

---

## Что делает `recover` сейчас

| Шаг | Действие |
|-----|----------|
| 1 | PAC off |
| 2 | SOCKS off |
| 3 | `networksetup -setdhcp Wi-Fi` (снимает stale Manual) |
| 4 | `sudo ifconfig en0 down` |
| 5 | `sudo route -n flush` |
| 6 | DNS flush + `ifconfig up` + `ipconfig DHCP` |
| 7 | Ждёт gateway (до 30 с) |
| 8 | `joplin-hotspot-alias.sh repair` → setmanual `<subnet>.100` |

---

## Ядерная кнопка (если скрипт недоступен)

```bash
sudo networksetup -setdhcp "Wi-Fi"
sudo ifconfig en0 down
sudo route -n flush
sudo dscacheutil -flushcache
sudo killall -HUP mDNSResponder
sudo ifconfig en0 up
sudo ipconfig set en0 DHCP
bash /Users/eternal/code/local_machine/docs/connectivity/scripts/macos-hotspot-network-recover.sh recover
```

Перед переходом на **домашний Wi‑Fi** (без Joplin с телефона):

```bash
./docs/apps/joplin/scripts/joplin-hotspot-alias.sh dhcp
```

---

## Диагностика

```bash
networksetup -getinfo "Wi-Fi"
ifconfig en0 | grep inet
route -n get default
bash /Users/eternal/code/local_machine/docs/connectivity/scripts/macos-hotspot-network-recover.sh status
./docs/apps/joplin/scripts/joplin-webdav-status.sh
grep -E 'Router MAC|No Router' /var/log/wifi.log | tail -5
```

| Признак | Причина |
|---------|---------|
| Manual router ≠ runtime gateway | Stale Joplin static → `recover` |
| `No Router MAC` в wifi.log | ARP на шлюз не прошёл |
| `REJECT` в route get gateway | Нужен route flush |
| primary ≠ `*.100` на хотспоте | `./joplin-hotspot-alias.sh repair` |

---

## Профилактика

1. После **каждого** reconnect хотспота: `recover` или `joplin-ensure-sync.sh`.
2. Не править Manual Wi‑Fi вручную — только `joplin-hotspot-alias.sh`.
3. PAC on — только если на **1089** слушает сервер.
4. `exit-via-ru-do.sh` — **после** рабочего `curl https://1.1.1.1`.

---

## Связанные документы

| Документ | Зачем |
|----------|--------|
| [apps/joplin/STABLE_SETUP.md](./apps/joplin/STABLE_SETUP.md) | primary `*.100`, синк |
| [PROXY_EMERGENCY.md](./PROXY_EMERGENCY.md) | SSH / SOCKS |
| [README.md](./README.md) | Оглавление |
