# Emergency: сеть после переподключения хотспота (macOS)

---

## Одна команда (из любой папки)

```bash
bash /Users/eternal/code/local_machine/docs/connectivity/scripts/macos-hotspot-network-recover.sh recover
```

Запросит **пароль sudo**, затем: PAC/SOCKS off → **DHCP** → `ifconfig down` → **`route -n flush`** → DNS → DHCP → **Joplin alias `*.100`**.

Диагностика:

```bash
bash /Users/eternal/code/local_machine/docs/connectivity/scripts/macos-hotspot-network-recover.sh status
```

---

## RCA (почему старый `recover` не помогал)

### 1. Ядерный сброс не выполнялся

Скрипт проверял `sudo -n` (passwordless). Без NOPASSWD в sudoers он **пропускал** `route flush` и делал только toggle Wi‑Fi — **недостаточно** при ARP `REJECT`.

Ручная «ядерная кнопка» работала, потому что вы вводили пароль и реально сбрасывали маршруты.

**Исправлено:** `recover` всегда вызывает `sudo` с запросом пароля.

### 2. Manual IPv4 на Wi‑Fi (Joplin) ломал маршрут

`/var/log/wifi.log` при reconnect:

```
IP Address: 10.219.227.100
Default Gateway IP Address: 10.219.227.39
No Router MAC Address
ROUTER_MAC_ADDR = 0x000000000000
```

В prefs оставался шлюз `10.219.227.39`, хотспот уже в `10.36.136.x` → `ping` → `Host is down`, `curl` мёртв.

**Исправлено:** Wi‑Fi **только DHCP**; Joplin — **alias** `<подсеть>.100` на `en0` (не трогает default route). См. [apps/joplin/STABLE_SETUP.md](./apps/joplin/STABLE_SETUP.md).

### 3. PAC / SOCKS (вторично)

PAC на `:1089` без сервера усиливает сбои, но **не объясняет** `ping 8.8.8.8 → No route to host`.

---

## Что делает `recover` сейчас

| Шаг | Действие |
|-----|----------|
| 1 | PAC off |
| 2 | SOCKS off |
| 3 | `networksetup -setdhcp Wi-Fi` (снимает Manual) |
| 4 | `sudo ifconfig en0 down` |
| 5 | `sudo route -n flush` |
| 6 | DNS flush + `ifconfig up` + `ipconfig DHCP` |
| 7 | Ждёт gateway (до 30 с) |
| 8 | `ifconfig en0 alias <subnet>.100` для Joplin |

---

## Ядерная кнопка (если скрипт недоступен)

```bash
sudo networksetup -setdhcp "Wi-Fi"
sudo ifconfig en0 down
sudo route -n flush
sudo dscacheutil -flushcache
sudo killall -HUP mDNSResponder
sudo ifconfig en0 up
sudo ipconfig set en0 DHCP
bash /Users/eternal/code/local_machine/docs/connectivity/scripts/macos-hotspot-network-recover.sh recover
```

---

## Диагностика

```bash
networksetup -getinfo "Wi-Fi"
ifconfig en0 | grep inet
route -n get default
bash /Users/eternal/code/local_machine/docs/connectivity/scripts/macos-hotspot-network-recover.sh status
./docs/apps/joplin/scripts/joplin-webdav-status.sh
grep -E 'Router MAC|No Router' /var/log/wifi.log | tail -5
```

| Признак | Причина |
|---------|---------|
| Manual + другая подсеть в gateway | Старый Joplin static |
| `No Router MAC` в wifi.log | ARP на шлюз не прошёл |
| `REJECT` в route get gateway | Нужен route flush |
| Primary DHCP OK, нет `*.100` alias | Запустить `recover` |

---

## Профилактика

1. **Не** использовать Manual Wi‑Fi для Joplin — только DHCP + alias.
2. После **каждого** reconnect: одна команда `recover` выше.
3. PAC on — только если на **1089** слушает сервер.
4. `exit-via-ru-do.sh` — **после** рабочего `curl https://1.1.1.1`.

---

## Связанные документы

| Документ | Зачем |
|----------|--------|
| [apps/joplin/STABLE_SETUP.md](./apps/joplin/STABLE_SETUP.md) | DHCP + alias |
| [PROXY_EMERGENCY.md](./PROXY_EMERGENCY.md) | SSH / SOCKS |
| [README.md](./README.md) | Оглавление |
